INSTALLASIE-INSTRUKSIE

1. Douwnloot ’t zip-bestand 

2. Pak ’t zip-bestand uit. Agge Windows XP et kunde d’r gewňňn op dubbelklikke.

3. Slut oew Tom Tom op oew kepjoeter aan mč d’USB.

4. Kopieer de bestande mette name “data88.chk”, “data88.vif” en “data88.bmp” naar de map “voices” op oew 
Tom Tom Go/One/Rider. As die map Mette naam “voices” nog nie bestaat motte die zellef aanmake.

5. Koppel d’oew Tom Tom Go/One/Rider nou weer netjes af van oew kepjoeter.

6. Start oew Tom Tom Go/One/Rider, ga via “Wijzig voorkeuren” naar “Wijzig stem” en zoek de Peperbus op in ’t overzicht.

7. Klik op “test” of “selecteren”.

8. Da was ’t! Nou mot ie ’t doen. Zo nie dan kunde d’r ’t beste ’n andege (schňňn-)zoon of buurjonge bij’ale. 
Onze n’ellepdesk is geslote weges de Vastenavend...